

# 泰芯平台适配BRTC SDK相关修改

* **使能COUSTOM PSRAM 并 配置大于500KB 内存**




**注：使能psram内存，否则brtc运行可能出现内存异常.**

* **使能平台AEC**



**注：或参数audio\_ad.c audio\_da.c 的修改；**


* **ADC/DAC 配置8K采样率**



**注： brtc 使用pcmu 音频编码格式， adc/dac 需要配置8k采样率；**

* **ADC/DAC 增益配置**

**Adc 数字增益建议配置6**



**DAC 音频播放增益建议配置300**

